« Les Préparatifs »
(On prend la route avec le bateau…)
CHECK  LIST
Liste établie par Roland Leicher pour www.pneuboat.com

Faire la plein des réservoirs (carburant, huile ou mélange …%)		
Papiers + attestation d’assurance bateau		
Voir conformité au règlement particulier du plan d’eau (extincteur, couteau,….)		
Mettre le(s) moteur(s) en position ‘route’ (Baisser et caler)		
Bloquer la direction, vérifier verrouillage des capots moteur		
Vérifier fixation et positionnement des feux Ar		
Prendre les cales de roue		
Vérifier le matériel de bord (sécurité et divers) :		
Gilets		
Gonfleur		
Boussole, écope, gaffe, corne, lampe étanche+piles, carte marine, miroir, pharmacie, outils (clé à bougies), bougies, lanceur de secours, manomètre,… 		
Ligne de mouillage		
Réserve huile 2 temps		
Pares Battage		
Vérifier la pression du bateau (si mise à l’eau)		
Matériel de ski (skis, gilets, corde, mousquetons, gants)		
Pochettes et sacs étanches pour matériel portable (GSM, VHF, appareil photo, etc…)		
Terminer de charger le matériel et bagages divers dans le bateau 
(attention : prévenir les frottements éventuels sur les boudins)		
Vérifier le positionnement du bateau sur la remorque		
Vérifier la tension du treuil		
Retirer la manivelle du treuil (si amovible)		
Sangler le bateau sur la remorque		
Mettre la marche arrière au levier des gaz (éviter et rotation hélices lors du trajet)		
Vérifier le taud, et placer les sangles du taud entre le bateau et la remorque
 (ne pas prendre la remorque avec),
 serrer modérément, faire des nœuds avec l’excédent de sangle		
Avant d’atteler, vérifier la présence de graisse propre sur la rotule d’attelage		
Atteler et mettre la sécurité, vérifier le bon attelage 
(jeu de la rotule d’attelage en essayant de soulever la remorque),
 et le fonctionnement des feux		
Vérifier que le mécanisme de freinage de la remorque est en position ‘route’		
Enlever la roue jockey pour la route, mais la garder à portée de main		
Cadenasser la remorque au véhicule		
Enlever la roue jockey pour la route, mais la garder à portée de main		
Vérifier la pression des pneus		
Avant de prendre la route faire un essai de freinage