« Démarrage du moteur »
(Mise à l’eau suite…)
CHECK  LIST
Liste établie par Roland Leicher pour www.pneuboat.com 

Vérifier la profondeur de l’eau et baisser le moteur		
Raccorder le flexible d’essence (attention au sens –flèche sur la poire-)		
Ouvrir l’évent de la nourrice		
Amorcer le circuit d’essence avec la poire		
Moteur froid : lever très légèrement le clapet des gaz sans vitesse, mettre le contact, lever le levier du starter, actionner le démarreur. 
(attention de na pas mettre trop de gaz, pour ne pas emballer le moteur,
 se préparer à baisser rapidement l’accélérateur le cas échéant)
Moteur chaud : actionner simplement le démarreur
(sans starter, et sans accélération) 		
Si le démarreur tourne, mais le moteur ne démarre pas : 
-	vérifier l’homme mort
-	vérifier que le moteur est abaissé
-	vérifier que la poire d’amorçage est dure		
Si le démarreur ne tourne pas :
-	vérifier position point mort
-	vérifier le voltmètre (ou à défaut actionner un accessoire : avertisseur, feux,..) : si rien, vérifier le coupe batterie et le raccordement (état des bornes) 		
Dès que le moteur fonctionne,
lâcher le starter et baisser le clapet des gaz		
Vérifier le témoin de pompe à eau		
S’éloigner du ponton, renter les pares battage, et l’échelle (si besoin)		
Ranger la gaffe, vérifier que les cordages ne traînent pas dans l’eau (chaumard avant)